ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

об обеспечении безопасности труда и предупреждении несчастных случаев при организации процесса разборки и ремонта

сельскохозяйственной техники

В соответствии с требованиями ст. 17 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. «Об охране труда» № 356-З и п.17 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53, охрана труда работающих при организации производственных процессов должна быть обеспечена применением безопасных технологических процессов, что является обязанностью соответствующих должностных лиц работодателя.

Анализ причин несчастного случая, происшедшего в открытом акционерном обществе «Знамя Победы Агро» (далее – ОАО «Знамя Победы Агро»), свидетельствует о серьезных упущениях со стороны должностных лиц организации при организации процесса разборки сельскохозяйственной техники.

Так, 3 августа 2024 года произошел несчастный случай с трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства в ремонтной мастерской д. Ширки ОАО «Знамя Победы Агро», где при проведении работ по разборке пресса-подборщика рулонного ПР-Ф-180Б в момент снятия транспортера прессующего механизма произошло падение поднятой части прессовальной камеры, в результате чего потерпевший был зажат между элементами пресса и получил тяжелую травму живота.

В ходе проведения специального расследования установлено, что пресс-подборщик, с которого демонтировали транспортер прессующего механизма, 2010 года выпуска. На момент несчастного случая машина не эксплуатировалась, а длительный период использовалась в качестве источника запасных частей для эксплуатируемой техники.

Должностными лицами ОАО «Знамя Победы Агро» эксплуатационные документы на данный пресс-подборщик не предоставлены по причине их отсутствия в организации. Следовательно, работники, включая руководителя работ, а также потерпевшего, осуществляющие демонтаж транспортера прессующего механизма, с указанными документами ознакомлены не были, и не могли знать о том, что упоры (фиксаторы) обеспечивают безопасность, то есть удержание задней камеры прессования, при техническом обслуживании эксплуатируемого пресс-подборщика, но не обеспечивают её при неработающей (демонтированной) гидравлической системе, то есть при проведении ремонтных работ, демонтаже и разборке основных узлов пресс-подборщика.

Таким образом, демонтаж транспортера с указанного пресс-подборщика производился без учета требований Руководства по эксплуатации, которое отсутствовало в организации, и которое не было изучено перед началом указанных работ руководителем работ. В результате была неправильно выполнена фиксация поднятой в верхнее положение задней камеры прессования, и предотвращение её падения не обеспечивалось применением грузоподъемных устройств и приспособлений, что предусмотрено Руководством по эксплуатации, а использовались только упоры (фиксаторы), применяемые в случаях технического обслуживания пресс-подборщика при исправной гидравлической системе, работающей в комплексе: трактор – пресс-подборщик. Неприменение грузоподъемных устройств и приспособлений для удержания задней камеры прессования пресс-подборщика при демонтаже его транспортера привело к падению указанной камеры на потерпевшего.

В ходе проведения расследования установлено, что на выполнение работ по разборке пресс-подборщика в ОАО «Знамя Победы Агро» отсутствует какая-либо технологическая документация (технологические карты, типовые технологические карты, эскизы, чертежи, выписки из техпроцесса и т.д.), в которой должны были быть определены конкретные способы и методы выполнения работ (использование устройств и приспособлений), последовательность выполнения работ; установление опасных зон; меры безопасности при работе в аварийных ситуациях, в том числе при демонтаже транспортера прессующего механизма.

Таким образом, при отсутствии эксплуатационных документов на данный пресс-подборщик и какой-либо технологической документации по разборке пресс-подборщика работники, включая потерпевшего, сами определяли способы, методы и последовательность выполнения работ.

Также в ходе расследования установлено, что к выполнению работ по разборке частей сельскохозяйственной машины были привлечены работники различных профессий (электрогазосварщик, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства), не имеющие требуемой профессиональной подготовки, а именно не имеющие профессии «с**лесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования». Следует отметить, что** «разборка сельскохозяйственных машин и подготовка их к ремонту» входит в характеристику работ профессии «с**лесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» (**выпуск 2 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), утвержденного постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.12.2000 № 160), и не входит в характеристику работ профессии «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» (выпуск 64 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), утвержденного постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 27.01.2004 № 6.

Таким образом, в результате проведенного специального расследования несчастного случая установлены следующие причины несчастного случая:

невыполнение инженером-механиком ОАО «Знамя Победы Агро» обязанностей по охране труда, который не организовал безопасное производство работ по разборке пресс-подборщика ПР-Ф-180, а именно:

- не обеспечил наличие (разработку) технологической документации на разборку сельскохозяйственной машины и её составных частей, в частности на демонтаж транспортера прессующего механизма пресс-подборщика, определяющей устранение (снижение) воздействия на работающих опасных производственных факторов, последовательность выполнения операций по разборке узлов, качественный и количественный состав бригады, применяемые материалы, оборудование, технологическую оснастку, действия, выполняемые работающими;

- не обеспечил наличие перед организацией и выполнением работ по разборке пресс-подборщика эксплуатационных документов организации-изготовителя, определяющих требования безопасности при проведении разборки сельскохозяйственной техники, а именно: в части применения грузоподъемных устройств и приспособлений для фиксации поднятой в верхнее положение задней камеры прессования пресс-подборщика, предотвращающих её падение;

- к разборке пресс-подборщика допустил работников, включая потерпевшего, не имеющих требуемой профессиональной подготовки,

что привело к падению указанной камеры на потерпевшего и его травмированию.

В целях обеспечения безопасности труда, профилактики производственного травматизма и недопущения в дальнейшем травматизма работников, Глубокский МРО полагает целесообразным потребовать от руководителей организаций, расположенных на территории района:

- обеспечить укомплектование оборудования эксплуатационными документами организаций-изготовителей;

- обеспечить наличие (разработку) технологической документации на разборку сельскохозяйственной техники и её составных частей в соответствии с требованиями эксплуатационных документов;

- разборку и ремонт сельскохозяйственной техники осуществлять в соответствии с требованиями технологической документации и эксплуатационных документов;

- к разборке сельскохозяйственной техники допускать работников, имеющих соответствующую профессиональную подготовку;

- ужесточить контроль и спрос за соблюдением работниками требований по охране труда, трудовой и производственной дисциплины в соответствии с требованиями Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций»;

- провести анализ эффективности функционирования действующих Систем управления охраной труда и при необходимости принять меры по их корректировке.

Главный государственный инспектор

Глубокского межрайонного отдела

Витебского областного управления

Департамента государственной инспекции труда

Министерства труда и социальной

защиты Республики Беларусь С.Ф.Дулинец